Итоговый тест пот ремонту и содержанию а/д и аэродромов

1 При какой интенсивности движения автомобильная дорога по транспортно-эксплуатационному состоянию относится к группе Б.

 А) от 100 до 1000 автомобилей в сутки;

 Б) от 1000 до 3000 автомобилей в сутки;

 В) от 3000 до 7000 автомобилей в сутки.

2 Восстановлением транспортно-эксплуатационных характеристик дороги

называют

 А) содержание;

 Б) ремонт;

 В) капитальный ремонт.

3 С увеличением шероховатости коэффициент сопротивления качению

 А) возрастает;

 Б) убывает.

4 Коэффициент сцепления при измерении гладкой шиной должен быть не

менее:

 А) 0,2;

 Б) 0,3;

 В) 0,4.

5 К какому виду работ относится устройство поверхностной обработки

 А) содержание;

 Б) ремонт;

 В) капитальный ремонт.

6 С какой скоростью должен двигаться автомобиль при определении

коэффициента сцепления установкой ПКРС-2У.

 А) 40 км/ч;

 Б) 50 км/ч;

 В) 60 км/ч.

7 С какой скоростью должен двигаться автомобиль при определении

продольной ровности дорожных покрытий установкой ПКРС-2У.

 А) 40 км/ч;

 Б) 50 км/ч;

 В) 60 км/ч.

 8 При определении скорости транспортного потока за фактическую

максимальную принимают

скорость следующей обеспеченности

 А) 75%;

 Б) 85%;

 В) 95%.

 9 По ширине основной укреплённой поверхности определяют:

 А) фактическую категорию дороги;

 Б) требуемую категорию дороги.

10 В какой период происходит наибольшее ослабление дорожной конструкции

 А) осенний;

 Б) зимний;

 В) весенний;

 Г) осенне-весенний.

11 При измерении глубины колеи упрощённым способом по какой колее

выполняют измерения

 А) по внешней;

 Б) по внутренней;

 В) по внешней и внутренней.

12 К какому типу относятся цементобетонные покрытия

 А) контактного;

 Б) коагуляционного;

 В) кристаллизационного.

13 Фонарями какого цвета должны огораживать машины и механизмы

находящиеся в приделах земляного полотна в ночное время если работы не

производятся.

 А) красного;

 Б) оранжевого;

 В) синего.

14 При каком уровне содержания допускается ограничение скорости движения

на участках составляющих не более 20% от общей протяжённости обслуживаемой

дороги.

 А) высокий;

 Б) средний;

 В) допустимый.

15 Каким материалом обрабатывают края и дно выбоины на цементобетонных

покрытиях перед заполнением их цементобетонной смесью.

 А) битумом;

 Б) битумной эмульсией;

 В) цементным клеем;

 В) водой.

16 Каким цветом наносится временная разметка при проведении ремонтных

работ.

 А) белым;

 Б) жёлтым;

 В) оранжевым.

17 На какой высоте размещают дорожные знаки установленные на присыпных

бермах.

 А) 1 – 2 м.

 Б) 1.5 – 2.2 м.

 В) 1.5 – 3 м.

18 Какие функции выполняют ограждения второй группы.

 А) ориентируют водителя о пределах земляного полотна;

 Б) предотвращают наезд автотранспорта на препятствия;

 В) предотвращают выход на проезжую часть пешеходов и животных.

19 К какому типу защиты относят щиты.

 А) снегозадерживающего;

 Б) снегопередувающего;

 В) снегоизолирующего.

20 Какие типы заборов применяют при установке в один ряд.

 А) однопанельные;

 Б) двухпанельные;

 В) оба типа.

21 На каком минимальном расстоянии от ледяной переправы организуют

встречное движение.

 А) 50 м.

 Б) 100 м.

 В) 150 м.

22 На каких покрытиях не рекомендуется использовать хлориды в первый год

эксплуатации.

 А) асфальтобетонных;

 Б) цементобетонных;

 В) щебёночных и гравийных обработанных вяжущим.

23 С какой скоростью движется автомобиль при выполнении работ по

патрульной снегоочистке.

 А) 40 км/ч;

 Б) 60 км/ч;

 В) с максимально возможной скоростью исходя из условий безопасности

дорожного движения.