Итоговый тест пот ремонту и содержанию а/д и аэродромов

1 При какой интенсивности движения автомобильная дорога по транспортно-эксплуатационному состоянию относится к группе Б.

А) от 100 до 1000 автомобилей в сутки;

Б) от 1000 до 3000 автомобилей в сутки;

В) от 3000 до 7000 автомобилей в сутки.

2 Восстановлением транспортно-эксплуатационных характеристик дороги

называют

А) содержание;

Б) ремонт;

В) капитальный ремонт.

3 С увеличением шероховатости коэффициент сопротивления качению

А) возрастает;

Б) убывает.

4 Коэффициент сцепления при измерении гладкой шиной должен быть не

менее:

А) 0,2;

Б) 0,3;

В) 0,4.

5 К какому виду работ относится устройство поверхностной обработки

А) содержание;

Б) ремонт;

В) капитальный ремонт.

6 С какой скоростью должен двигаться автомобиль при определении

коэффициента сцепления установкой ПКРС-2У.

А) 40 км/ч;

Б) 50 км/ч;

В) 60 км/ч.

7 С какой скоростью должен двигаться автомобиль при определении

продольной ровности дорожных покрытий установкой ПКРС-2У.

А) 40 км/ч;

Б) 50 км/ч;

В) 60 км/ч.

8 При определении скорости транспортного потока за фактическую

максимальную принимают

скорость следующей обеспеченности

А) 75%;

Б) 85%;

В) 95%.

9 По ширине основной укреплённой поверхности определяют:

А) фактическую категорию дороги;

Б) требуемую категорию дороги.

10 В какой период происходит наибольшее ослабление дорожной конструкции

А) осенний;

Б) зимний;

В) весенний;

Г) осенне-весенний.

11 При измерении глубины колеи упрощённым способом по какой колее

выполняют измерения

А) по внешней;

Б) по внутренней;

В) по внешней и внутренней.

12 К какому типу относятся цементобетонные покрытия

А) контактного;

Б) коагуляционного;

В) кристаллизационного.

13 Фонарями какого цвета должны огораживать машины и механизмы

находящиеся в приделах земляного полотна в ночное время если работы не

производятся.

А) красного;

Б) оранжевого;

В) синего.

14 При каком уровне содержания допускается ограничение скорости движения

на участках составляющих не более 20% от общей протяжённости обслуживаемой

дороги.

А) высокий;

Б) средний;

В) допустимый.

15 Каким материалом обрабатывают края и дно выбоины на цементобетонных

покрытиях перед заполнением их цементобетонной смесью.

А) битумом;

Б) битумной эмульсией;

В) цементным клеем;

В) водой.

16 Каким цветом наносится временная разметка при проведении ремонтных

работ.

А) белым;

Б) жёлтым;

В) оранжевым.

17 На какой высоте размещают дорожные знаки установленные на присыпных

бермах.

А) 1 – 2 м.

Б) 1.5 – 2.2 м.

В) 1.5 – 3 м.

18 Какие функции выполняют ограждения второй группы.

А) ориентируют водителя о пределах земляного полотна;

Б) предотвращают наезд автотранспорта на препятствия;

В) предотвращают выход на проезжую часть пешеходов и животных.

19 К какому типу защиты относят щиты.

А) снегозадерживающего;

Б) снегопередувающего;

В) снегоизолирующего.

20 Какие типы заборов применяют при установке в один ряд.

А) однопанельные;

Б) двухпанельные;

В) оба типа.

21 На каком минимальном расстоянии от ледяной переправы организуют

встречное движение.

А) 50 м.

Б) 100 м.

В) 150 м.

22 На каких покрытиях не рекомендуется использовать хлориды в первый год

эксплуатации.

А) асфальтобетонных;

Б) цементобетонных;

В) щебёночных и гравийных обработанных вяжущим.

23 С какой скоростью движется автомобиль при выполнении работ по

патрульной снегоочистке.

А) 40 км/ч;

Б) 60 км/ч;

В) с максимально возможной скоростью исходя из условий безопасности

дорожного движения.